FT5DR
产品参数
 一般规格

频率范围：144-148MHz  430- 440MHz

频率步进：5/6.25/8.33/9/10/12.5/15/20/25/50/100kHz

(8.33kHz: 仅Air Band, 9kHz: 仅AM Radio)

发射类型：F1D, F2D, F3E, F7W

电源电压：标称：7.2V DC, 负接地 SBR-14LI

7.4V DC, 负接地FNB-101LI

10.5 - 16V DC, 负接地 (外部DC接口）

操作：5.5 - 8.4V DC, 负接地 (锂离子电池)

4-16V DC, 负接地（外部DC接口）

10.5 - 16V DC, 负接地（外部DC 充电）

3.6 - 4.5V DC, 负接地 (FBA-39)

电    流：180mA (单频段接收)

220mA (双频段接收)

110mA (单频段接收，待机)

145mA (双频段接收，待机)

74mA (单频段接收，待机，省电“开”, 省电率 1：10)

74mA (双频段接收，待机，省电“开”, 省电率 1：10)

+15mA（GPS 开）

+3mA (数字模式)

125mA (AM/FM Radio)

600μA (自动关机)

1.6A (5W 发射, 144MHz 7.4V DC)

1.9A (5W 发射, 430MHz 7.4V DC)

操作温度：-20°C ~ +60°C

尺    寸：62 x 100 x 34 mm  (含SBR-14LI电池, 不含旋钮、天线和皮带夹)

重    量：282g （含SBR-14LI电池、天线）

发射：

输出功率：5W / 2.5W /1W / 0.3W (@ 锂离子电池或外接直流电源)

0.9W/0.3W(@ FBA-39)

调制类型：F1D, F2D, F3E: 可变电抗调制

F7W: 4FSK(C4FM)

杂散发射：60dB (@TX Power Hi, L3)

50dB (@TX Power L2, L1)

接收：

电路类型：AM, NFM: 双变频超外差

AM/FM Radio: 直接变频

中频输出：1st: 58.05MHz (AM, NFM A Band)

1st: 57.15MHz (AM, NFM B Band)

2nd: 450kHz (AM, NFM)

灵 敏 度：3μV for 10dB SN (0.5 - 30MHz, @AM)

0.35μV TYP for 12dB SINAD (30 - 54MHz, @NFM)

1μV TYP for 12dB SINAD (54 - 76* (88 *) MHz, @NFM)

1.5μV TYP for 12dB SINAD (76 * (88 *) - 108MHz, @WFM)

1.5μV TYP for 10dB SN (108-137MHz, @AM)

0.2μV for 12dB SINAD (137 - 140MHz, @NFM)

0.16μV for 12dB SINAD (140- 150MHz, @NFM)

0.2μV for 12dB SINAD (150-174MHz, @NFM)

1μV for 12dB SINAD (174 - 222MHz, @NFM)

0.5μV for 12dB SINAD (300 - 350MHz, @NFM)

0.2μV for 12dB SINAD (350- 400MHz, @NFM)

0.18μV for 12dB SINAD (400- 470MHz, @NFM)

1.5μV for 12dB SINAD (470 - 580MHz, @NFM)

3μV TYP for 12dB SINAD (580 - 800MHz, @NFM)

1.5μV TYP for 12dB SINAD (800 - 999MHz, @NFM)*

0.19μV TYP for BER 1 % (Digital Mode)

选 择 性：NFM, AM 12kHz/35 kHz (-6dB / -60dB)

音频输出：1000mW(8Ω for 10 % THD) 内置喇叭

500mW (8Ω for 10% THD) 外接喇叭接口

蓝    牙：版本: Version 4.2  制式: Class 2   输出功率 : 2 dBm

*根据不同地区版本，参数性能与范围亦有所差异，请以实际地区所售版本为准。

*上述规格仅适用于144/430 MHz的业余频段，且可能会在未通知的情况下有所变更。







UVK6
一般规格
信号道	
200

FM收音机存台数	
20

频率稳定度	
±1ppm

尺 寸	
115mmX60mmX37.5mm

重量	
234g

工作温度	
-20℃+60℃

天线抗阻	
50欧

调制方式	
FM:11KOF3E(12.5KHz),16K0F3E(25KHz)

NOAA信道数	
10

电池容量	
1400mAh

接收
参考灵敏度	
FM(12dB SINAD) F1(50∽76) -121dBm F2(108∽135.9975) -121dBm F3(136∽173.9975) -123dBm F4(174∽349.9975) -123dBm F5(350∽399.9975) -123dBm F6(400∽469.9975) -123dBm F6(470∽599.9975) -121dBm

WFM(20dB SINAD) WFM(76∽108) -110dBm

AM(10dB S/N) F2(108∽135.9975) -113dBm

音频功率	
≥0.5W

音频失真	
≤10%

发射
频段	
144∽146MHz430∽440MHz

发射功率	
4W

发射电流	
≤1.5A

最大频偏	
≤5KHz(25KHz),≤2.5KHz(12.5KHz)

调制失真	
≤5%

杂散分量	
≤7.5uW

临道功率	
70dB(25KHz),60dB(12.5KHz)

残余调制	
40dB




